ООО "РИД"

г. Оренбург ул. Омская дом 30

тел: (3532) 45-84-64, 96-40-07

www.rid56.ru ooomir@inbox.ru

Прайс на стулья для детского сада 12.03.2018г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| изображение | описание | цена |
|  Стул детский Крепыш | Стул Крепышматериал: каркас - массив, лак; сиденье и спинка - фанера толщ. 6 мм, краска. Окраска производится в цвет ЛДСП, кроме цвета - бук.ростовые группы:  0/1/2/3/4    220/260/300/340/380 | 970 |
|   Стул детский Гжель  | Стул Гжельматериал: каркас - массив, лак; сиденье и спинка - фанера толщ. 6 мм, краска. Окраска производится в цвет ЛДСП, кроме цвета - бук.ростовые группы:  0/1/2/3/4    220/260/300/340/380 | 1100 |
|  Стул детский Клубничка | Стул Клубничкаматериал: каркас - массив, лак; сиденье и спинка - фанера толщ. 6 мм, краска. Окраска производится в цвет ЛДСП, кроме цвета - бук.ростовые группы:  0/1/2/3/4    220/260/300/340/380 | 1150 |
|  Стул детский с хохломской росписью | Стул с Хохломской росписьюростовые группы:  0/1/2/3/4    220/260/300/340/380 | 1750 |
|  Стул детский регулируемый | Стул детский регулируемый Выполнен из гнуто-клееной фанеры, покрыта бесцветным лаком. Спинка эргономичная, все углы притуплены и имеют радиус закругления.Регулировка высоты и крепление неподвижных опор к подвижному каркасу осуществляется четырьмя болтами (по два на каждую сторону).Стул детский регулируемый по высоте, позволяет установить нужные параметры индивидуально, в зависимости от роста детей.Роспись осуществляется под заказ, рисунок - по желанию заказчика.Высота сидения: 260/300/340 мм. | 1150 |
|  Стул детский | Стульчик детский не регулируемыйВыполнена из гнуто-клееной фанеры, покрыта бесцветным лаком.Спинка эргономичная, все углы притуплены и имеют радиус закругления.Роспись осуществляется под заказ, рисунок - по желанию заказчика.Размеры соответсвуют требованиям ГОСТ.Высота сидения:0 р.г. - 220 мм.1 р.г. - 260 мм.2 р.г. - 300 мм.3 р.г. - 340 мм. | 780/830 |
|  http://rid56.ru/photos/big/e9328c34a9d379171f75c5dec5bebc98.jpg | Стул детский массив0-1 р. гр., 2-3 р. гр.Боковины стула выполнены из хвойного массива; спинка, сидение, царга - фанера из березы. Все углы скруглены, стул покрыт бесцветным лаком.Регулировка высоты сидения осуществляется четырьмя болтами (по два на каждую сторону).Стул детский регулируемый по высоте, позволяет установить нужные параметры индивидуально, в зависимости от роста детей.Роспись осуществляется под заказ, рисунок - по желанию заказчика.Стул изготавливается 2-х видов:Стул детский регулируемый массив/фанера 0-1 р.гр. Высота сидения 220/260 мм.Стул детский регулируемый массив/фанера 2-3 р.гр. Высота сидения 300/340 мм.  | 1020/1120 |
|   C:\Users\Admin\Desktop\картинки для сайта\Стул детский нерегулируемый массив.jpg | Материал: лущёный берёзовый шпон, массив хвойных породЗащитно-декоративное покрытие: лак, эмальФункциональные размеры: согласно ГОСТ 19301.2- 94Ростовая группа: № 0,1,2,3Высота: 220/260/300/340 ммСертификация: ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16 371-93 | 970 |
|   C:\Users\Admin\Desktop\картинки для сайта\Стул детский регулируемый массив.jpg | Материал: лущёный берёзовый шпон, массив хвойных породЗащитно-декоративное покрытие: эмальФункциональные размеры: согласно ГОСТ 19301.2- 94Ростовая группа: № 0-1Сертификация: ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16 371-93 | 1150 |
|   | Стул детский МАЛЫШ на металлокаркасеРегулируемый 1-3 рост. группыТруба 15х15Сиденье спинка фанера 8мм покрыта бесцветным лаком | 840 |
|  http://rid56.ru/photos/big/6750ce7cefe94fd20790e2466c6e33d4.jpg | Стул детский на металлокаркасеРегулируемый 1-3 рост. группыТруба 15х15Сиденье спинка фанера 8мм покрыта бесцветным лаком | 790 |